設備規範規格表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **設備名稱** | **HB-310-C4Kw餐具烘乾消毒櫃** | **數量** |  |
|  |
| 1.尺寸規格：180\*75\*185cm±5cm。2.電源需求：1Ø-220V-4KW，變頻設施電壓符合醫院用電規格。3.本體外部使用SUS 304#1.2mm 厚不銹鋼板製作，內殼使用SUS 304#1.0mm厚不銹鋼板，中間以5cm厚玻璃絲棉絕緣保溫，不銹鋼需附材質證明。4.櫃門外殼使用SUS304# 1.2mm製作，內殼使用SUS304#1.0mm厚不銹鋼板，內框週邊使用耐熱膠墊結合，防止漏氣，不銹鋼需附材質證明。5.層架採SUS #304不銹鋼 25\*25方管、厚1.2mm製作，分五層(可調整，並可取下，清潔整理方便)，不銹鋼需附材質證明。6.櫃體正面裝置指示燈、電源開關、溫度控制器、計時器、電壓表、電流表及漏電斷路器。7.櫃內出風口、吸風口需1000\*150mm，不銹鋼洞板ψ5mm製作。8.本機採熱風循環電熱1500kw\*2組、馬達\*1/4hp耐熱型，另附有紫外燈殺菌燈管。9.本機熱烘時間可控制可設定3h(電子式) 。10.附可調整不銹鋼調整腳。11.所有電器設備均須有防水設備(電氣箱為防水式)並裝有漏電斷路器。12.設備頂端與底部均須密封或加裝細網，以防止病媒孳生。13.保固期：保固一年。 |
|  |